3智慧园林在城市规划中的案例分析
3.1案例背景
该滨江城市公园位于长江北岸，总占地面积约为12.8公顷，岸线总长为1.5公里，周边三个居住小区常住人口约为8.5万人，是城市建成区和江河水系之间的生态纽带，该地区属于亚热带季风气候，年降水量约为1100毫米，暴雨集中期容易造成岸线冲刷和城市内涝。建设前公园存在岸线生态脆弱、绿地率低、雨水径流控制差、功能布局单一等现象，急需依靠技术革新来达成生态修复和功能复合的同步改善。
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该公园在规划建设过程中以岸线生态修复、雨水资源利用、园林智慧管理这三个主要方向为依托，集成应用了多种关键技术，形成了一个涵盖建设与运维全过程的技术体系。
（1）岸线生态修复技术：将原来的硬质护岸改为生态石笼护岸、植生块护岸、滨江湿地三级护岸体系，生态石笼用于常水位以下，植生块护岸用于水位变动区，滨江湿地在地势平缓处形成草甸自然景观，在高水位上方创建阶梯式湿地格局，兼顾生态功能和防洪安全。
（2）海绵城市构建技术：按照渗、滞、蓄、净、用、排的原则，在雨水花园、蓄水水池、植草沟等海绵设施上布置总面积为3.8公顷的海绵体，雨水净化率大于85%，年节约自来水3.6万立方米，溢流道和岸线附近湿地相连，保证极端暴雨时的排水安全。
（3）智慧园林集成技术：建立感知、分析、决策、执行的管理平台，将环境监测、智能灌溉、智慧服务、数据管理四个子系统集成起来，安装20套环境监测设备、35套高清摄像头和智能导览终端，对公园运行进行精细化管理及安全防护[4]。
3.3实施效果
经过一年的跟踪监测，公园建成之后各项生态和社会经济指标都有了明显的改善。生态效益上，绿地率由建设前的35%提高到现在的72.3%，雨水径流控制率达到85%，本土植物种类由原来的28种增加到现在的69种，岸线抗冲刷能力和土壤有机质含量同时提高，滨江湿地的水体自净功能逐渐恢复；社会效益上，公园年接待游客186万人次，市民总体满意度达到92.3%，休闲设施和文化展示维度满意度都超过94%，已经成为展示城市形象的重要窗口和市民日常休憩健身的首选场所；经济效益上，智慧运维系统年人工和水资源成本节省120万元，周边3公里内商业租金平均上涨12%，餐饮住宿、文旅等关联产业年增收3.2亿元。

