调节精度维度用风量调节响应时间、风窗开度调节误差、全网解算收敛精度体现的是算法层的执行水平，以瓦斯绝对涌出量大于26.4m³3/min的高涌出场景为例，主要考察瓦斯涌出量快速响应的能力。
能耗经济指标以主扇运行能耗降低率、吨煤通风电耗、年节电量体现变频调速控制的经济性。
系统可靠性维度用传感器数据采集完成率、系统故障平均修复时间、监测盲区覆盖率来度量监测网络稳定、连续的程度。
表2 煤矿通风系统智能调控方案评价指标体系
	目标层
	准则层
	指标层
	单位
	指标性质

	智能调控方案综合评价
	安全保障（B1）
	工作面供风满足率（C1）
	%
	效益型

	
	
	瓦斯浓度超限响应时间（C2）
	s
	成本型

	
	
	风量偏差率（C3）
	%
	成本型

	
	调控精度（B2）
	风量调节响应时间（C4）
	s
	成本型

	
	
	风窗开度调节误差（C5）
	°
	成本型

	
	
	全网解算收敛精度（C6）
	%
	效益型

	
	能耗经济（B3）
	主扇运行能耗降低率（C7）
	%
	效益型

	
	
	吨煤通风电耗（C8）
	kW·h/t
	成本型

	
	
	年节电量（C9）
	万kW·h
	效益型

	
	系统可靠（B4）
	传感器数据采集完整率（C10）
	%
	效益型

	
	
	系统故障平均恢复时间（C11）
	min
	成本型

	
	
	监测盲区覆盖率（C12）
	%
	成本型




[bookmark: _GoBack]为解决高瓦斯矿井精确供风、安全控制不能协同的问题，从通风失衡的本源入手，以动态需风和通风系统响应之间的矛盾为出发点，以矿井通风网络结构为基础，从通风参数实时监测、风量智能调节、主要通风机变频调速控制等角度出发，对煤矿通风系统的智能控制进行设计。在此基础上建立综合评价模型，经由评价可以得知本方案综合评价等级为优秀，具备较好的实用性。
